


****

**SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS**



**Tartalomjegyzék**

1. Használat előtt 2
2. A vezérlő egység leírása 4
3. Használatba vétel 4
4. Karbantartás 4
5. Segítség problémák esetén 5
6. A termék megfelelősége 6

**1.Használat előtt**

**1.1 Fontos**

Győződjön meg arról, hogy a szállítás alatt a készülék nem károsodott (ütésnyomok, letört részek, stb.) Ha bármilyen rendellenességet megállapít, forduljon a kereskedőjéhez, mielőtt használni kezdi a robotot.

**1.2 Műszaki adatok**

|  |  |
| --- | --- |
| A vezérlőegység tápfeszültsége | 220-240 VAC, 50Hz |
| A robot tápfeszültsége | 30 V egyenfeszültség |
| max. felvett teljesítmény | 150 W |
| Kábelhossz | 15 m |
| A robot mérete (HxSzxM) | 43 x 48 x 27 cm |
| A csomag mérete (HxSzxM) | 69 x 43 x 46 cm |
| A csomagolás súlya | 14 kg |
| Elméleti tisztított szélesség | 270 mm |
| A pumpa teljesítménye | 16 m3/h |
| A tisztítási idő | 2,5 óra |

**1.3 Használati tippek**

\* A robotot csak medencevízben a következő kritériumok betartásával szabad használni:

klórtartalom < 3 mg/l, pH 6,8 és 7,6 között, hőmérséklet 15°C és 35°C.

\* A robot rendszeres használatával mindig tiszta vizet élvezhet és a szűrő kevésbé tömődik el.

\* Erősen szennyezett medencénél és különösen az üzembe helyezéskor a nagyobb szennyeződéseket el kell távolítani egy hálóval a robot teljesítményének optimálása érdekében.

\* Távolítsa el a vízből a hőmérőt, a játékokat és más tárgyakat, amelyek a robotot megsérthetik.

\* Eressze a vízbe a robotot mielőtt a tisztítás elkezdődik.

\* Ne tartsa a robotot állandóan a vízben.

\* Használat után a robotot a házával együtt ne hagyja a tűző napon.

\* Ne fedje le a vezérlőegységet a robot működése alatt.

\* Ha a medence egy részét nem jól tisztította meg, merítse a robotot mindig más helyen a vízbe, amíg az optimális helyet meg nem találta.

\* A robot működése nagymértékben attól függ, hogy a kábele mennyire összegabalyodott. Gondoskodjon e kiegyenesítéséről és fektesse le a földre egyenesen, hogy visszanyerje eredeti formáját.

\* Használhatja a vízforgató szivattyút a tisztítóciklus alatt, a tisztítórobot által felvert szennyeződések kiszűrésére. Ha a robot viselkedését befolyásolja a befúvók vízsugara akkor csak a keringtetés szüneteiben használja.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ne használja a robotot, ha a medence éppen sokk klórozás alatt van! |

**1.4 A csomag tartalma**

- egy robot

- egy vezérlőegység

- egy úszókábel

- egy használati utasítás

- egy garanciafüzet

**1.5 A robot vízbe merítése**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Amíg a robot a medencében van senki nem lehet a medencében. |

\* Merítse a robotot függőlegesen a vízbe (1) és mozgassa lazán minden irányban (2), amivel a benne lévő levegőt kiengedi.

\* A készüléket feltétlen, segítség nélkül kell a medencefenékre süllyeszteni. Helyezze a megfelelő kábelhosszat a medence oldalára. Ahhoz, hogy optimálisak legyenek a funkciók a kocsit a vezérlőkészülékkel tegye a medence hosszanti oldala (3) közepére.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**1.6 Hálózati csatlakozás**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Állítsa a vezérlőt a kocsival együtt a medence szélétől legalább 3,5m távolságra, hogy elhárítsa a direkt nap okozta károkat a vezérlőre. A helynek száraznak, tisztának, laposnak és minden tárgytól védettnek kell lennie nehogy a vezérlő felső része megsérüljön. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | \* Csavarja le a védősapkát.  \* Csatlakoztassa az úszó kábelt a vezérlő egységhez (1) és rögzítse le. Húzza meg a gyűrűt az órajárásnak megfelelően (2) .Győződjön meg, hogy a csatlakozó a helyén van-e. Ha nincs akkor ismételje meg a folyamatot.  \* Csatlakoztassa a hálózati kábelt max. 30mA FI védőkapcsolón keresztül. ( Ha kétsége van forduljon villanyszerelőhöz) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ne felejtse a védősapkát visszahelyezni, ha az úszó kábelt leveszi a vezérlő egységről. |

**2. A vezérlő egység leírása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **„Kontroll” – kijelző**  (lásd 5.1 fejezet) |  | **Robotot indít/megállít**  **(tisztítás:** padló+falak  +vízvonal) |

**3. Használatba vétel**

**3.1 A robot üzembe helyezése**

\* A tisztító ciklust a **START/STOP** gomb megnyomásával indíthatja.

\* Az alapértelmezett programozott ciklus a medence padlót és a falait tisztítja.

|  |  |
| --- | --- |
|  | A robot tisztítása akkor jó, ha hetente max. 3 tisztító ciklust végez.. |

**3.2 A robot megállítása**

\* Nyomja meg a vezérlő egységen a **START/STOP** gombot.

**3.3 A készülék vízből való kivétele**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Amikor a robot a közelben van**, fogja meg a fogóját és vegye  ki óvatosan a vízből úgy, hogy a benne lévő víz kifollyon (1).   |  | | --- | | **Ne a kábellel húzza ki a robotot a vízből. Használja**  **a fogóját.** | |  |

**4. Karbantartás**

**4.1 A szűrő tisztítása**

|  |  |
| --- | --- |
|  | A robot teljesítménye csökkenhet, ha a szűrője tele van vagy piszkos. A szűrőt rendszeresen tiszta vízzel át kell öblíteni, hogy a tisztító hatása megmaradjon. |

\* Hozzáférés a szűrőhöz



**4.2 A kefék elhelyezése**

\* A robot PVC kefével szereltek. A kefék kopásjelzéssel (1) rendelkeznek.

\* A szennyezett szűrő eltávolításához vegye ki a nyelvet a nyílásból melyben rögzítve volt.

\* Az új kefék pozocionálásához vezesse be annak szélét a nyelv és kefetartó alatt (2).

\* Csavarja a kefét a kefetartő körül és a nyelveket illessze a rögzítő lyukakba (3).


\* Minden nyelv végét húzza (4) meg, hogy a széleik a nyíláson átmenjenek.

\* A kiálló nyelv végeket ollóval vágja le. így a többi nyelv is azonos szinten lesz (5)



|  |  |
| --- | --- |
|  | Ajánlott minden 2. szezon után az új kefe. |

**4.3 A futófelületek elhelyezése**



**4.4 A robot karbantartása**

\* A robotot rendszeresen tiszta vízzel vagy enyhén szappanos vízzel meg kell tisztítani; semmiképpen ne használjon oldószert, mint pl. TrichlorÄthylen vagy hasonlót. Mosse le alaposan tiszta vízzel a robotot. Ne hagyja erős napsütésen a medenceszélén száradni.

\* Tekerje tárolásra a kábelt óvatosan össze kiegyenesítve, hogy a vetemedést és deformálódást elkerülje.

**4.5 Újrahasznosítás**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ez a szimbólum az új készüléken azt jelenti, hogy nem szabad egyszerűen eldobni, hanem csak szelektíven lehet a készüléket leadni újrahesznosításra, újrafelhasználásra vagy újraértékesítésre.  Ha potenciálisan környezetkárosító anyagokat tartalmaz megszüntetik vagy közönbösítik. A kereskedő dolga a készülék leadási helyeiről Önt informálni. |

**5. Segítség problémák esetén**

**5.1 A „Kontrollkijelzőn” lévő LED villogásának jelentése**

\* Ha nem gyullad ki a  LED, a robot normálisan működik.

\* Ha a  LED villog, azt jelenti, hogy ellenőrzések történnek a tisztítás javítása és/vagy hiba elhárítás céljából. A villogási ritmusok jelentését az alábbi táblázatban lehet látni.

|  |  |
| --- | --- |
| **Problémák** | **Megoldások** |
|  | \* Ellenőrizze, hogy a robot helyesen van a  vezérlőre csatlakoztatva. Ha szükséges a  megfelelő eljárással összhangban a csatlakozást leszedni, majd csatlakoztatni. |
|  | \* Ellenőrizze, hogy a kefe forgását nem  akadályozza valami (homok, kábel, stb.)  Forgassa meg a bal kereket, aztán a jobbat egy negyed fordulattal mindkét irányban. |
|  | \* A robot működése a vizen kívül.  A robotot minden esetben a vízben kell indítani  (lásd 1.5 bekezdést) |
| \* Ellenőrizze a kövecskéket vagy hajat a légcsavarban, tisztítsa meg a szűrőt. |

> **Ha továbbra is fennmarad a probléma, forduljon a kereskedőjéhez**.

**5.2 Más lehetséges esetek**

|  |  |
| --- | --- |
| **Problémák** | **Megoldások** |
| **A robot nem fekszik jól fel a medence**  **padlóján** | Két okra vezethető:  \* A készülék háza levegős. Ismételje meg a merülési folyamatot (lásd 1.5 bekezdést).  \* A szűrő tele van vagy szennyezett: tisztítani szükséges. |
| **A robot nem megy fel a falra vagy**  **nem magasra** | Két okra vezethető:  \* A szűrő tele van vagy koszos, tisztítsa ki.  \* Ha a víz tisztának néz ki mégis lehetnek benne szabad szemmel nem látható algák, melyek a falat csúszóssá teszik és a robot lecsúszik a falon. Csökkentse a pH-t és végezzen sokk klórozást.  **\* A robotot a sokk klórozás alatt ne hagyja a vízben.** |
| **A kábel összegabalyodott** | \* Nem tekeredett az egész kábel a medencevízbe.  \* Tegye a megfelelő kábelhosszat a vízbe, tegye a maradékot a medence szélére. |
| **Az indulásnál egyáltalán nem**  **mozog a robot** | \*Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat a készülékek között, ténylegesen van-e áram bennük.  \* Ellenőrizze, hogy valóban elindította a ciklust és a kijelző lámpa ténylegesen kigyulladt.  **Ha marad a hiba, forduljon kereskedőjéhez.** |
| **A vezérlő egység nem reagál a billentyűkre** | \* A hálózati kábelt húzza ki a csatlakozóból, majd 10sec várakozás után csatlakoztassa ismét. |

**6. A termék megfelelősége**

Ezt a készüléket a következő szabványok szerint tervezték és gyártották:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kisfeszültségű direktíva:** 2006/95/EC  **Elektromágneses kompatibilitási irányelv**: 2004/108/EC  EN 55014-1: 2000+A1:2002; EN 55014-2:1997+A1:2002  EN 60335-1: 2002+A1:2004+A2:2006+A11: 2004+A12:2006;EN60335-2-41 |  |

és megfelelnek ezeknek a direktíváknak.

A terméket normál használati feltételek mellett tesztelték.

Mi, a Zodiac Pool Care Europa tanúsítjuk, hogy ez a termék teljesíti az 1999/5/EG direktíva minden alapvető rendelkezéseit és egyéb előírásait.

|  |  |
| --- | --- |
| **BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK**:  A robotokat az ETL szerint osztályozták, az IEC 60335-2-41 vonatkozó követelményeinek megfelelően . |  |